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Lappartement, construit en respectant
la réglementation thermique de 2005,
s situc 3 Limoges (87 Haute Vienne)
2 une attitude de 350 métres.
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.i.u Calcul des volumes
* Calculer les volumes V, de la salle & vivre, V, de la chambre et V, de la salle de bain -WC.

V= 7
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=z Calcul de la puissance des radiateurs

La puissance de chauffe des radiateurs permet de compenser les déperditions qui se calculent de la maniére
suivante:

D=KXxVxX(T,,~T.)

D : déperdition en W V': volume de la piéce en m*
K : coefficient tenant compte de l'isolation de T, * température ambiante en °C
Iappartement To..: température extérieure de base en °C
Températures extérieures minimum de base
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'z Choix des radiateurs

* En utilisant la documentation ci-dessous, donner les dimensions des radiateurs utilisés pour chaque piéce.

Salle a vivre :
Chambre :

Salle de bain :

Emplacements disponibles
radiateurs

"= Dimensionnement de la chaudiére

Pour déterminer la puissance de la chaudiére, il suffit d'additionner les puissances des différents radiateurs.
Lalimentation électrique est du 230V monophasé.

1. Calculer Ia puissance P de la chaudiére.
2.En utilisant la documentation constructeur ci-dessous, donner la référence compléte de la chaudiére a utiliser.

Référence :

Pour composer la référence :
Préciser Fapplication: radiateurs :type R/ plancher chauffant : type BT
Préciserla‘tension daimentation 33 6 KW-TRI400V + NouMONO 230V
exemple: MINI 6 BT MONO 230V I
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En utilisant les documentations précédentes :
1. Déterminer le cefficient K.

2.Donnerles valeurs des températures T,.,, pour la salle a vive, T, pour la chambre et T,,, pour a salle de
bain -WC.

Torss b Tow™ P Tan=
3.Donner | température extérieure de base T,, pour le département et laltitude concernés.
T

4.Calculer les déperditions D, de la salle &
représentent la puissance de chaque radiateur.

D, de la chambre et D, de la salle de bain - WC. Ces valeurs

5.0napplique un coefficient de sécurité de 20 % pour obtenir la puissance des radiateurs. Calculer les puissances
P,pour la salle 3 vivre, P, pour a chambre et P, pour la salle de bain ~WC.

PE i P= ;P




