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Exercise O1:

En été et par beau temps, l'eau d'une piscine est à la température de 25 °C. La température de l'air est de 30 °C et celle du sol qui entoure la piscine est de 17 °C. Dans cette situation, donner un exemple où un transfert thermique a lieu :
· Conduction 
· Convection 
· Rayonnement 


Exercice 02
· Partie 01 
L'objet d'étude est une habitation dont les déperditions thermiques ont été évaluées à l'aide d'une caméra thermique. La figure de droite représente les pourcentages de pertes estimés pour les principales sources de déperditions.
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Une puissance de chauffage de 1,5 kW est nécessaire pour maintenir constante la température à l'intérieur de l'habitation. 
1. Calculez le flux thermique perdu au travers de la toiture.



La toiture est isolée par 25 cm de laine de verre de conductivité thermique.

2. Calculez la résistance thermique de la laine de verre.




La surface de toiture étant de 180 m2 et la température extérieure étant de 0 °C, 
3. Calculez la température intérieure de l'habitation.

· Partie 02 
La paroi d'un four électrique industriel est composée de plusieurs matériaux comme sur la figure ci-dessous.
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4. Calculez la résistance thermique globale de 1 m2 de paroi.



5. Calculez la densité de flux thermique traversant la paroi.







Exercise 02 

La fenêtre d'une chambre est constituée d'un simple vitrage.
La température de la chambre est Ti = 19 °C et la température extérieure Te = -1 °C. Ces températures sont considérées constantes.

1. Schématiser la situation en précisant le sens du transfert thermique à travers la vitre.






2. Calculer la valeur du flux thermique à travers la vitre.



3. Quelle est l'énergie thermique transférée en 1,25 h?
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Données: Le flux thermique s'écrit

 La résistance thermique de cette vitre est : Rth = 5,0 x 10-3K.W-1
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Laine
de Briqu:

Acler verre

Extérieur

Données numériques :

Température intérieure : 1092°C
Température extérieure : 32 °C
Surface intérieure du four : 8 m*

Caractéristiques des matériaux :

réfractaires.

Résistance thermique de surface extérieur
Résistance thermique de surface intérieure : 0,036 m*/W

es

Briques & feu

Intérieur

10,175 m*K/W

Matériau Epaisseur [mm] Conductivité thermique [Wm K]
Briques 3 feu 230 1,04
Briques réfractaires 150 0,70
Laine de verre 50 0,07
Acier 3 45,00
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