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1. Introduction
L’objectif de cette séquence est d’étudier la manière dont est transmise l’énergie de manière à optimiser l’efficacité des systèmes. L’énergie est présente sous plusieurs formes, nous nous intéresserons plus particulièrement ici à l’énergie Thermique.
2. Les notions de la thermique 
2.1. La chaleur
La chaleur est l’énergie liée à l’agitation des molécules constituant la matière.
Cette agitation 					, et la chaleur est reliée à l’énergie fournie ou reçue lors de la modification de l’état de la matière. 
Deux modifications d’état sont à distinguer :
· L’augmentation de température associée à la chaleur sensible.

- m la masse de matière [kg]
- Cp la chaleur spécifique ou capacité calorifique massique [J/(kg.K)] 
- ΔT la variation de température subie [K]

· Le changement de phase associé à la chaleur latente [L].


      - L [J/kg] la chaleur latente associée au changement de phase - m la masse de matière [kg]

2.2. La température 
· La température se														
Il existe différentes échelles pour exprimer la température, voici les principales :
[image: ]-	Le degré Celsius (°C)		
-	Le kelvin (K)		
       -      Le degré fahrenheit (°F)		
3. Modes de transfert de chaleur
[image: ]La chaleur passe naturellement de zones chaudes aux zones froides, en utilisant essentiellement quatre modes de transport : 
· 					
· 					
· 					

 
3.1. Conduction 
Transmission 						 de l’agitation moléculaire par chocs entre molécules


 					
 					
e :  la distance entre les deux points considérés [m]
S :  surface de contact [m²]
T1 et T2 :  température des points en [K]

3.2.  Convection
Transport de chaleur par transport (naturel ou forcé) de matières chaudes vers une zone froide ou vice versa. 						


 										
 										
e :  la distance entre les deux points considérés [m]
S :  surface de contact [m²]
T1 et T2 :  température des points en [K]



3.3.  Rayonnement 
Transport de chaleur par émission et absorption de rayonnement électromagnétique par les surfaces des corps. 						 (car à vitesse de la lumière dans le vide soit 3.10^8 [m/s]) sans contact (propagation dans le vide possible).


 					
 					
 					
S :  surface de contact [m²]
[image: ]T1 et T2 :  température des points en [K]

4. Résistance thermique
4.1. La résistance thermique par conduction


 								
e :  								
4.2. La résistance thermique par convection 


h : 								

4.3. Coefficient de transmission surfacique
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4.4. Résistance thermique totale : Rt
La résistance thermique totale d'un élément exprime 		
								
   
      Rth=


5. Le flux thermique
[image: ]Est le flux traversant une paroi de surface S, de résistance thermique Rth située entre 2 locaux dont les températures sont respectivement Tc et Tf 

      ϕ=


5.1. La densité de flux thermique φ …………………………………….
……………………………………………………………………………………………………
      Φ= 

6. Le confort thermique
[image: ]Le confort thermique peut se définir ………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………

      Tconf=





7. Application
Exercice 01 :
[image: ]    -Déterminez la densité de flux thermique  (flux surfacique) perdu par la paroi suivante :
[image: ]
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On suppose qu'il s'agit d'un appartement de 70 m² situé dans les étages (avec aucune perte par le plancher ni par le plafond) et présentant un contact avec l'extérieur de 17 m de long (on néglige l'effet des fenêtres ou portes fenêtres et les ponts thermiques) et de 2,7 m de hauteur.
     -Calculer la puissance totale du dispositif de chauffage qu'il faut installer afin de maintenir la température intérieure à 20°C.
																								
On isole les parois donnant sur l'extérieur à l'aide d'un polystyrène de 10 cm d'épaisseur placé sur l'extérieur (diminution des ponts thermiques).
-	Déterminer la résistance thermique de l'ensemble béton et polystyrène.
																																																
-	Déterminer la puissance de chauffage nécessaire afin de maintenir la température ambiante à 20°C dans ces nouvelles conditions ?
																								
Exercice 2 :
Soit un vitrage simple d’épaisseur e = 5 mm, de coefficient de conductibilité λ = 1,15 W/(m.K).
La température de surface du vitrage intérieure est i =22 °C, la température de surface du vitrage extérieure e = 10 °C.
-	 Réaliser un schéma explicatif.



-	 Calculer la résistance thermique du vitrage d’une surface de S = 10 m².
																								
-	 Déterminer le flux thermique  dissipé à travers la paroi d’une surface de S = 10 m².
																								
-	 Réaliser le schéma pour une vitre double vitrage d’épaisseurs (everre = 5 mm et eArgon = 8 mm).




-	 En déduire l’expression de la résistance totale. 
																								
-Calculer sa valeur sachant que Argon = 0,01772 W/(m.K).
																																																
-Déterminer le flux thermique nécessaire au maintien d'une température intérieure de 20°C
																								
-Conclure sur la nécessité de bien étudier l'isolation d'un habitat.
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Sens du flux de chaleur
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Nature du corps ~ Masse volumique  Chaleur  Conductivite

massique _thermique
Notation P c a
Unite kg/m J/kg. K WI(m.K)
Argent 10500 230 418
Cuivre 8340 380 89
Aurminiur 2700 860 200
Acier 7850 490 46

Béton 2300 960 092
Verre 2530 840 1,20
Polystyrene 44 0025

Laine de verre 200 0,67 0,040
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