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Nombre d’emballages placés dans le carton de transport :

32 emballages de Boost’Apile® dans un carton de transport.	
2 principaux inconvénients de l'actuel emballage :

1 - Matière plastique polluante	
2 - Grandes dimensions = pénalisant pour le transport	
Croquis du positionnement du transformateur :
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Croquis du positionnement de l’emballage dans le carton de transport :

Carton de transport
Dim. Carton :
LL x ll x HH
Dim. Emballage :
LL x ll x HH

Manipulation SolidWorks

Chiffrage du gain :

J’ai réussi à placer 48 emballages (actuellement 32 emballages) dans un carton. L’économie réalisée est de l’ordre de 30%.	
Economie par containers :

	Capacité de stockage par Carton de Transport

	Nombre d’emballage d’origine dans le Carton de Transport
	Nombre du nouvel emballage dans le Carton de Transport

	32 emballages
	48 emballages

	Carton de Transport et Container

	Carton de Transport
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	Dimensions extérieures

55 x 35 x 30 cm
Epaisseur : 5mm
	Volume

57750 cm3

	Container
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	Volume


63 m3

	Optimisation du Transport et économie réalisée

	Nombre de Carton de Transport que l’on peut placer dans le container (en terme de volume)
	63/0,05775 = 1090

	Nombre de Boost’Apile® transporté avec l’emballage d’origine
	Nombre de Boost’Apile® transporté avec le nouvel emballage

	32 x 1090= 34880
	48 x 1090 = 52320

	Gain réalisé sur un container

	52320 – 34880 = 17440 Boost’Apile. Grâce à ce nouvel emballage, l’entreprise pourrait économiser l’équivalent de la moitié d’un container par livraison	
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